с ГОСТ 17398–72

**Эксплуатационные расходы насоса**

Мы хотим рассмотреть здесь только затраты на электроэнергию, а не амортиза-

цию насоса. Первыми являются:

K P1Eel B (41)

где:

К — РУБЛ/год = затраты на энергию в год

P1 — кВт = мощность, которую потребляет из сети насосный агрегат

Eel — РУБЛ/кВт час = цена 1 кВт часа

В — час/год = рабочие часы в год